**Модуль баня 6х2,5**

***Парильное помещение***

Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально (стены), рисунком «солнце» (потолок)

(пропитка маслом +тёмный колер).

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Декоративные элементы – панно можжевеловое (на потолке), панно настенное «рваное дерево» (на стене напротив печи).

Подспинник – доска необрезная ольха.

Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.

Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) размеры 300\*600 мм.

Дверь Хамам Элит Бронза матовая 1900\*700 мм, без порога, открывание правое, ручка комбинированная.

Окно 1360\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый (на стене напротив печи).

Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание левое (врезанное в панно рванное дерево).

Освещение – подсветка полка, панно потолочного, панно стенового, светильники угловые Woodson (ольха)- 3 шт.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Звук – колонка влагозащищенная- 1 шт.

Печь Изистим Южная 9 (талькохлорит)+экономайзер в камне 10 плит (талькохлорит).

Камни в закрытой каменке – Жадеит, 60 кг, в открытой каменке – Талькохлорит, 30 кг.

Дымоход ТиС 3х контурный, ППУ Стальмастер.

«Второе дыхание» (Black) для бани (с принудительной вентиляцией).

Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.

Смеситель с душевой лейкой (гигиенический душ) Lemark Black .

Трап сливной – линейный 2 шт., сухой затвор.

Лавочка 400\*350\*350 мм- 1 шт.

Вешалка Woodson D5, 5 креплений, ольха- 1 шт.

Фито полка для веников и трав, ольха- 1 шт.

Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*

Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.

Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» BROWN- 1 шт.

Валик BROWN Woodson для головы 45\*11- 1 шт.

Валик BROWN Woodson для ног 60\*16- 1 шт.

Шайка Woodson с нержавеющей вставкой 20л, дуб- 1 шт.

Черпак для бани Woodson Excalibur- 1 шт.

***Душевое помещение***

Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Дверь Хамам Элит Сатин матовая 1900\*700 мм открывание левое, без порога.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.

Освещение- точечные светильники - 2 шт.

Стойка душевая с тропическим душем Lemark Black.

Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.

Электрический полотенцесушитель черный.

Трап сливной – линейный 2 шт., сухой затвор.

Вешалка – Семирамида, ольха – 1 шт.

Полки для косметики 2 шт. (справа от душевой стойки).

***Санузел***

Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Дверь Хамам Элит бронза матовая 1900\*600 мм открывание правое, WC замок.

Окно пластиковое 550\*550 мм цвет серый (RAL 7024), поворотно откидное открывание правое.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.

*Электричество:*

- розетка одинарная – для водонагревателя- 1 шт., для фена у зеркала - 1 шт.,

- выключатель 2-й – 1 шт. (вентилятор, освещение помещения).

- электрощит 36 модулей.

*Освещение:*

- точечный светильник- 1 шт.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex 80 (Wi-Fi).

Унитаз – Sanita Luxe.

Смесители Lemark Black.

Раковина подвесная Ceramalux.

Зеркало с подсветкой 400\*800 мм.

Фен – 1 шт.

Шкаф в санузле.

Аксессуары – держатель для туалетной бумаги Woodson.

 **Модуль комната отдыха 6х2,5**

Отделка стен – доска необрезная ольха.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Каминный портал – керамогранит (серый) 800\*800 мм.

Входная группа – 2300\*2030 мм., 3 секции с 1-й распашной дверью, 1-й откидной дверью, 1-й глухой секцией по центру, металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024); стеклопакет 1-камерный, энергосберегающий с обогревом и терморегулятором Wi-Fi. (+сетка москитная на дверь откидная).

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

***Освещение и электричество***

Освещение:

- 3 направленные светильники (парные),

- точечные светильники – 2 шт.,

- настенные абажуры – 2 шт. (над диваном).

Электричество:

- розетка двойная: 1- над диваном у шкафа, 2- слева от панорамы, 3- за телевизором;

- выключатель 2-й: 1- на душевую (освещение, вентилятор), 2- на парную (подсветка полков и светильников угловых, панно потолочное и панно стеновое), 3- на освещение комнаты отдыха (направленные светильники, настенные абажуры/ точечные светильники).

- выключатель 1-й для автомагнитолы за телевизором – 1 шт.

Электрощит 24 модулей (в шкафу).

***Мебель***

Шкаф- каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый, 1 секция - 3 полки, 2 секция – под длинную одежду, верхняя секция – под веники и т.п. - 1 шт**.**

Комплект мебели лофт (ольха): стол 1200\*600 мм - 1 шт**.**, стул 400\*400 мм- 2 шт**.**

Шкаф для хранения обуви -1 шт.

Дровница - 1 шт.

Угловой диван-кровать, материал Vektor цвет Loft 8, размеры 2260\*1800 мм.

Телевизор –Hisense-32 (напротив дивана, 1,2 м от пола).

Автомагнитола Prology (Bluetooth, USB) под телевизором, колонка – 2 шт. (на потолке).

Сплит- система (кондиционер) - внутренний блок черный, наружный блок в корзине для кондиционера (RAL 7024) - 1 шт.

***Кухонная зона***

Мебель каркас ЛДСП, фасады МДФ, цвет серый матовый (RAL 7024). Кухонный гарнитур - верхние шкафы (сушилка для посуды, полки для хранения), нижние шкафы (встраиваемый холодильник, врезная раковина, выдвижной ящик для столовых приборов), шкаф кухонный.

Смеситель Lemark Black.

Фартук – угловой стеклянный.

Электричество:

- розетка одинарная - 1 шт. (холодильник),

- розетка двойная 1 шт. (на стеклянном фартуке),

- выключатель 1-й -1 шт. (подсветка кухонной зоны).

**Внешние особенности каркасной бани**

Утепление стен, потолка, пола - 100 мм

Наружняя отделка – сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024).

Доборные элементы металлические, цвет серый матовый (RAL 7024).

Водосточная система металлическая, цвет серый матовый (RAL 7024).

Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.

Наружные коммуникации – подключение электричества по согласованию (щит- 1 шт./скрытое подключение), щит подключения водопровода- 1 шт., разъем для подключения, греющего кабеля- 1шт.

Освещение – уличный светильник на стороне панорамы- 3 шт.